附件1

项目参数要求及商务条款

一、参数要求

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术规格 | 单位 | 数 量 |
| 1 | 指纹密码锁 | 1.符合GA374-2019《电子防盗锁》标准，安全级别：B级，2.材质：铝合金， 3.开门方式；指纹，密码，钥匙，手机app，微信小程序，蓝牙钥匙（选配）4.指纹识别速度＜0.5s ，误识率≤1%，指纹容量：60枚，虚位密码，半导体指纹头； 5.锁体：304不锈钢，超b级全铜锁芯。锁壳：应该有足够的机械强度和刚度，能够承受至少100N以上的冲击测试，且无变形、无损坏，提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件证明，具有防拆报警系统；6.app功能；报警功能；防撬报警，低电压报警，禁试报警.锁具信息查询，开门记录查询 .临时密码功能 ，微信小程序临时开门.开锁通知实时提醒-手机； 7.挪威NordicCORTE-M4内芯+荷兰NXP安全芯片，阿里云LINK ID² 安全加密系统，自主app，系统升级永不过时； 8.适合于木门、防盗门等多种门场景。 | 把 | 35 |
| 2 | 安装调试 | 安装并调试，含拆除原门锁。 | 项 | 1 |

二、商务条款

**（一）支付条款**

1、合同签订后支付合同价款的30%；

2、验收合格后15个工作日内支付合同价款的70%；

**（二）验收条款**

（一）验收方式：我局组织人员验收。

（二）验收要求：1.产品合格证符合参数要求。2.锁体与门框垂直无倾斜现象；3.把手转动灵活；4.锁舌弹出正常无卡塞现象；5.复位正常6.门关上后无松动现象；7.各功能正常。

**（三）交付时间：**合同签订后接采购人通知之日起15天内完成交付(含交货及安装)。

**（四）交付地点：**福建省福州市鼓楼区物价大厦。

**（五）交付条件：**经安装调试后可正常使用。

**（六）违约责任**

1.乙方必须严格按时完成交付。如果乙方未能按合同规定的时间按时完成交付，则每逾期一天应按本合同总金额的1%支付违约金，未及时交付甲方有权终止合同。

2.在履行合同过程中,如乙方遇到不能按合同或合同约定的期限完成交付，乙方应及时书面通知甲方有关情况。甲方收到乙方的书面通知后，对有关情况审核后有权选择是否修改合同或酌情延长交货期或终止合同，但并不因此免除乙方根据上一条款应承担的延期违约金。

3.乙方在履行合同过程中，给甲方造成损失的，应承担全部赔偿责任。

4.甲方无正当理由逾期支付款项造成乙方的损失，乙方拥有依法索赔的权利。

**（七）服务要求**
 1.保修期3年，保修期内提供全免费保修，一年之内任何问题换新，提供7\*24小时的故障服务。

2.在保修期内设备若发生非人为故障，免费上门检修维护，免费更换零部件。重大问题或其他较难解决的问题应在4个工作日内给予方案并解决。

3.供应商需提供安装、售后等相关的现场免费技术培训。

4.质保期结束后，仍负责对设备提供终身维修服务，但只能收取配件费（包含试剂、耗材、耗品）成本费。